**Jak změřit a zakreslit zahradu ve 3 krocích**

**Situační plán zahrady**


* **Změření zahrady** - nestačí jen nakreslit hrubý náčrtek
* Co ze stávajících věcí musí nutně zůstat (garáž, příjezdová cesta, kůlna atd.), s čím se nedá hnout nebo s čím nechcete zásadně hnout (altán, jezírko, cestička apod.).
* Co byste naopak chtěli nově v zahradě mít (lavička, vodní prvek, pergola, krb…).

**Měření**

Budeme potřebovat pásmo 30-50m dlouhé, 5 metrový metr a vodováhu a úhelník.

**1. Zakreslete dům**

Nejdříve si zakreslete pozici domu, oken a dveří vedoucích do zahrady, předzahrádky nebo na dvorek.

**[](http://www.jaksinavrhnoutzahradu.cz/wp-content/uploads/2013/07/triangulace.jpg)**

**2. Půdorys zahrady**

**Změříme obvodové strany zahrady** a pro kontrolu měření i úhlopříčky. Jestliže některá strana zahrady je lépe přístupná z vnějšku, změřte ji odtamtud.

**3. Objekty**

Zakreslit i **objekty v zahradě** - vše, co chcete, aby v zahradě zůstalo, nebo to s čím se nedá hnout (příjezdová cesta, kůlna, strom apod.).

**Zakreslení v měřítku**

měřítko 1:50, 1:100, 1:200 atd.- záleží na velikosti zahrady a na tom, jak moc velké detaily chcete zakreslovat.

Měřítko 1:100 znamená, že 1 cm na papíře je 1 metr ve skutečnosti.

**návrh celé zahrady** - 1:100,1:200.

**konkrétní detail -** 1:50

* **poměrové pravítko** - má několik stupnic v těch nejpoužívanějších měřítkách a  práci velmi usnadní a urychlí
* Pomocí pravítka a kružítka zakreslete všechny naměřené hodnoty a získáte přesný plán zahrady
* než začnete do svého plánku zkoušet různé varianty rozvržení zahrady, je dobré si pořídit **několik kopií prázdného plánu**

Pokuste se podle návodu zakreslit plán zahrady

zadání: obdélníková parcela 20\*30m, dům 5\*8m

Zakreslete dům a navrhněte cesty, stromy, záhony, případně terasy, bazén, altán nebo pergolu apod.

Nezapoměňte vytvořit legendu ☺