**Sklizeň ovoce**

* náročná, důležitá pracovní operace
* nesprávnou sklizní lze ovoce znehodnotit ( zařazení do nižších jakostních skupin)
* vhodný termín sklizně – stanoven podle účelu pěstování a zralosti
* stanovení předpokládaného výnosu – odhadem

**Sklizňová zralost ovoce**

Druhy zralosti:

**1.Sklizňová zralost:** je to nejvhodnější doba sklizně, kdy sklizené plody nejlépe snášejí transport a skladování, jsou nejlepší kvality

**2.Konzumní zralost –** ovoce vykazuje typické konzumní zralosti

a)letní ovoce, peckoviny, drobné ovoce – je doba mezi sklizňovou a konzumní zralostí kratší

b)-podzimní ovoce – jádroviny,skořápkoviny – doba mezi sklizňovou a konzumní

zralostí je delší

**Doba sklizně.**

Rozdíly doby sklizně – jsou u **jádrovin (** podzimní a zimní odrůdy)

**Sklizeň pro průmyslové zpracování:**

* dozrávající ovoce – použití na výrobu kompotů
* zralé – džemy, marmelády
* přezrálé – štávy, vína, destiláty

**Způsoby sklizně:**

**1.,Ruční sklizeň**

- sklízí se tak většina ovoce

- nutné – připravenost nářadí ( sklízecí sáčky, žebříky, plošiny, velkoobjemové bedny, přepravky, mechanizační prostředky pro manipulaci s obaly, odvoz

**- zásada-** 1.pečlivá a opatrná sklizeň – poškození nářadím

 -otlaky prstů česačů

 - ukládání do přepravek

 2.ovoce se češe ze země nebo kratších žebříků

 3.česání se provádí do česacích sáčků z pevné tkaniny

 4.při česání drobného ovoce – česání do košíků, přepravek PVC

 - týž den odvezení do skladů

**2.Machanizovaná sklizeň**

- vysoce produktivní sklizeň

- využití setřásačů ( vibrační setřásače se záchytným rámem )

-nezaručuje vysokou sklizeň bez poškození plodů

- sklizeň pro účely průmyslového zpracování ( sklizeň ořechů)

-úspora lidské práce